**Дефектная ведомость**

**1. Сведения об объекте:**

**2-уровневый подземный паркинг Москва, ул. Твардовского, 14к3**

(наименование, адрес)

**2. Краткое описание объемов работ**

 Основные ремонтные работы:

 - ремонт полов;

* малярные и штукатурные работы стен и потолка;
* замена светильников;
* монтаж проводки электрической;

####  Ведомость дефектов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Полы** |
| 1 | Заделка выбоин в полах цементных |  м2 | 10,2 |  Дефект — Трещины и выбоины в стяжке |
| **Двери** |
| 2 | Установка противопожарных ручек  | шт. | 12 |   |
| **Внутренняя отделка стен, перегородок и потолков** |
| 3 | Антисептическая обработка поверхностей мест протечек потолков и стен  |  м2  | 103 |   |
| 4 | Покрытие поверхностей стен и потолка грунтовкой акриловой | м2 | 103 |   |
| 5 | Шпатлевка поверхностей стен и потолка | м2 | 103 |  |
| 6 | Покрытие поверхностей стен и потолка грунтовкой акриловой проникающей: за 1 раз (перед окраской) | м2 | 103 |   |
| 7 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  м2  | 2822 |  |
| 8 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  м2  | 4855 |  |
| **Электромонтажные работы** |
| 9 | Демонтаж выключателей | шт. | 134 |   |
| 10 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт. | 180 |   |
| 11 | Демонтаж кабеля | п.м. | 670 |   |
| 12 | Прокладка кабель-канала пластмассового шириной 25 мм | п.м. | 600 | Кабель-канал 25х16 мм  |
| 13 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 (для подключения светильников) | 1000 п.м. | 1,4 |   |
| 14 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях  | шт. | 25 |   |
| 15 | Сверление в железобетонных конструкциях потолков отверстий диаметром 10мм | 100 отверстий | 2,4 |   |
| 16 | Анкер латунный, цанга М8х10х28мм, | шт. | 50 |   |
| 17 | Шпилька оцинкованная М8 | п.м. | 50 |   |
| 18 | DIN-рейка оцинкованная 600 мм | шт. | 25 |   |
| 19 | Светильник 600мм IP65  |  шт. | 50 |   |
| 20 | Светильник 1200мм IP65 | шт. | 70 |   |
| 21 | Гофра Ø16 | п.м. | 120 |   |
| 22 | Датчик движения UNIVersal 2700 IP65 |  шт. | 75 |   |
| 23 | Датчик движения SMARTBUY 3600 IP65 | шт. | 10 |   |
| 24 | Дюбель-гвоздь 60×10 | шт | 190 |  |